**Изградба на локален пат од локален пат за село Бањица до село Отиштино- Општина Чашка**

Вкупна должина на патот: L = 212 m

* Проектирана брзина: 30 km/h
* Ширина на профил на патот: 4.50 m

Структура на тротоар

* БНХС 16 – асфалтен слој: d = 7cm

Предметната улица е дел од Т4Д5.

Работите ги изведува градежната компанија ДПТУ ЕСКАВАТОРИ – МК Дооел Скопје. Вкупната вредност за изградба на оваа улица изнесува 2,338,364 денари.

**Преглед на проектот**

Припремни работи :

* Обележување и осигурување на траса

**Долен и горен строј:**

* Машински ископ земја во широк откоп 3-4кат.
* Изработка на подтло
* Изработка на насип (подобрена постелка 15cm)
* Вградување на тампонски слој (под коловоз) d=30cm
* Вградување на слој БНХС 16 d=7cm
* Изработка на банкини 1x0,5cm
* Изработка на ригола d=0.5cm

**Сообраќајна сигнализација:**

* Поставување(монтажа) на сообраќајни знаци

**Дополнителни количини:**

* Бетонски рабници 18/24 (од левата страна) за ригола

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |