**Реконструкција на улица,,Улица 16” во н.м. Каратматово- Општина Лозово**

Вкупна должина на патот: L = 72 m

* Проектирана брзина: 30 km/h
* Ширина на профил на патот: 3.50 m

Структура на коловоз

* БНС 16 – асфалтен слој: d = 7cm
* Тампон под коловоз: 30 cm

Предметната улица е дел од Т4Д5.

Работите ги изведува градежната компанија ДПТУ ЕСКАВАТОРИ – МК Дооел Скопје. Вкупната вредност за изградба на оваа улица изнесува 432,169 денари.

**Преглед на проектот**

 Припремни работи :

* Обележување и осигурување на траса

**Долен и горен строј:**

* Машински ископ земја во широк откоп 3-4кат.
* Изработка на подтло/постелка
* Изработка на насип (подобрена постелка 15 cm)
* Нивелирање на постоечки шахти
* Вградување на тампонски слој (под коловоз ) d=30 см
* Вградување на слој БНХС 16 д=7 см
* Изградба на банкини 0.5 cm

**Сообраќајна сигнализација:**

* Поставување(монтажа) на сообраќајни знаци

